

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

**(ООО «Эдельвейс»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Автокран XCMG QY50KS, новый 2015 г.в. Евро 4**

****

****

***Технические характеристики***

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Автокран XCMG QY50KS** |
| Производитель: | XCMG |
| Модель: | QY50KS |
| **Габаритные характеристики** |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм): | 13770х2800х3570 |
| Колесная база между 1 и 2 (мм): | 1470 |
| Колесная база между 2 и 3 (мм): | 4105 |
| Колесная база между 3 и 4 (мм): | 1350 |
| Передняя колея (мм): | 2304 |
| Задняя колея (мм): | 2075 |
| **Весовые характеристики** |  |
| Снаряженная масса (кг): | 43270 |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 17130 |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 26140 |
| **Производительность** |  |
| Максимальная скорость (км/ч): | 80 |
| Минимальный диаметр поворота (м): | 24 |
| Минимальный диаметр поворота по стреле (м): | 26.8 |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 291 |
| Угол подъема(°): | 20 |
| Угол отклонения(°): | 16 |
| Тормозной путь (при скорости 60 км/ч) (м): | 9.5 |
| Максимальная преодолеваемость(%): | 40 |
| Расход топлива на 100 км (л): | ~36.7 |
| **Двигатель** |  |
| Производитель: | SINOTRUK |
| Модель двигателя: | D10.38-40 |
| Тип: | 4-тактный, 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и промежуточным охлаждением, системой Common Rail, гидромуфта |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.): | 276/336 |
| Номинальная скорость оборотов (об/мин): | 2200 |
| Номинальный крутящий момент двигателя (N.m/(обр/мин)): | 1500/1100-1600 |
| Объем двигателя (мл): | 9726 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Степень сжатия: | 17:1 |
| Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм): | 1525х730х1063 |
| Ход х Диаметр цилиндра (мм): | 130x126 |
| Вес двигателя(кг): | 850 |
| Шум двигателя(дБ): | 97 |
| Экологический класс: | Евро-4 |
| **Рабочих характеристики подъема** |  |
| Грузоподъемность (кг): | 50000 |
| Минимальный рабочий радиус (м): | 3 |
| Радиус поворота (м): | 3.27 |
| Максимальная грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1764 |
| Промежуток аутригера продольные (м): | 5.65 |
| Промежуток аутригера боковые (м): | 6 |
| Длина основной стрелы (м): | 11.3 |
| Длина полностью выдвинутой основной стрелы (м): | 42.7 |
| Длина гуська, (м): | 15 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 57.7 |
| **Рабочая скорость** |  |
| Время подъема стрелы (с): | 88 |
| Полное время раздвигание стрелы (с): | 180 |
| Максимальная скорость поворота платформы (обр./м): | 2.5 |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка без нагрузки (м/мин): | 120 |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка без нагрузки (м/мин): | 120 |

***СТОИМОСТЬ: 287 500$***  *долларов США с НДС в г. Благовещенске (Утилизационный сбор включен в стоимость)*

***ФОРМА ОПЛАТЫ:***

***Если техника идет с завода:*** *авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70% после таможенной очистки в г. Благовещенске, выплачиваются в течение*

*3 (трех) банковских дней с момента ввоза Товара на территорию России.*

***Если техника находится на базе г.Хэй-Хэ на пункте таможенного осмотра*** *форма оплаты 20% на 80% (аванс/остаток)*

***Если техника по наличии в г. Благовещенске*** *форма оплаты 100 %*

***ДОСТАВКА:*** *с завода на базу в г. Благовещенск 10-15 дней.*

*Транспортные расходы до г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, отправка ЖД платформой, время в пути \_\_\_\_\_день.*

**Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра.**

.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** [**eedelvejs@bk.ru**](mailto:eedelvejs@bk.ru)