

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

 **(ООО «Эдельвейс»)**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Автокран Zoomlion QY30V542.2T , Евро 4, новый 2015 г.в.**



***Технические характеристики***

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | QY30V542.2T |
| **Габаритные характеристики** |
| Общая ДхШхВ (мм): | 12900×2500×3465 |
| Продольное расстояние опорного домкрата (мм): | 5360 |
| Поперечное расстояние опорного домкрата (мм): | 6100 |
| Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм): | 10600 |
| Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм): | 40000 |
| Возвышающий угол главной стрелы (°): | -2～80 |
| Колесная база (мм): | 1830+1830 |
| **Весовые характеристики** |
| Снаряженная масса (кг): | 31870 |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 7000 |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 25000 |
| **Производительность** |
| Макс. Скорость (км/ч): | 78 |
| Мин. диаметр поворота (м): | 22 |
| Мин. радиус поворота(мм): | 6500 |
| Мин. дорожный просвет (мм): | 220 |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 |
| Макс. преодолеваемость: | 37 |
| Расход топлива на 100 км (л): | 45 |
| **Двигатель** |
| Модель: | Weichai WP10.270Е41 |
| Объем двигателя (л): | 9.726 |
| Мощность (л.с) | 270 |
| Мощность(kW/(r/min.)): | 199/(2200) |
| Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(r/min.)): | 1100/1300~1600 |
| Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 |
| Экологический класс: | Евро-4 |
| **Рабочие характеристики подъема** |
| Макс. грузоподъемность (кг): | 30000 |
| Мин. рабочий радиус (м): | 3 |
| Радиус поворота (м): | 3.065 |
| Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1132 |
| Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m): | 588 |
| Высота подъема основная стрела (м): | 11.1 |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м): | 40.5 (Деформация стрелы не учитывается) |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 48.5 (Деформация стрелы не учитывается) |
| **Рабочая скорость** |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка (м/мин): | 120 (4-ый слой барабана) |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка (м/мин): | 70 (2-ой слой барабана) |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы основной стрелы (с): | 40 |
| Время подъёма грузоподъёмной стрелы (с): | 80 |
| Поворотная скорость (r/min): | 0～2.2 |
| **Шины** |
| Размер резины(шины): | 11.00-20 |
| Количество колес (шт): | 10 |
| Количество осей: | 3 |

*Государственная компания ZOOMLION – лидер по производству строительного оборудования в Китае. Вся продукция компании ZOOMLION оснащена функциями, гарантирующими безопасные, эффективные операции, отличную работоспособность при любых поставленных задачах, в любых условиях эксплуатации техники.*

*Автокран серии V производства компании Puyuan - новое поколение китайских кранов с высокой производительностью - представляет новую линейку, которая позволит Вам понять все достоинства продукции, отличающейся интересным дизайном, концепцией и высокой производительностью.*

*Гидравлический автокран QY30V542 смонтирован на трехосном шасси, оборудован мощным двигателем WP10.270. Подъемный механизм установлен на закрытой платформе. Мощная гидравлика, поднимающая четырёх секционную шестиугольную стрелу, обеспечивает быстрое и плавное перемещение груза, стрела и ее комплектующие производства Германии. Гидравлическая система легкая в управлении, автоматическая трансмиссия ZF также производства Германии, рабочая платформа полностью закрыта, крановая установка оснащена 5-ю опорными лапами. Кабина водителя оборудована кондиционером и печкой в базовой комплектации.*

***СТОИМОСТЬ: 181 600 $*** *долларов США с НДС*

***ФОРМА ОПЛАТЫ:***

***Если техника идет с завода:*** *авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 20-30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70-80% выплачиваются в течении 3 (трех) банковских дней после таможенной очистки Товара.*

***Если техника находится на базе Хэй-Хэ на пункте таможенного осмотра*** *форма оплаты 20% на 80% (аванс/остаток)*

***Если техника по наличию в г. Благовещенске*** *форма оплаты 100 %*

***ДОСТАВКА:*** *с г. Маньчжурии в г. Забайкальск 10-15 дней.*

*Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра.*

.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** **eedelvejs@bk.ru**