

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

 **(ООО «Эдельвейс»)**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Автокран Zoomlion QY55V542.2T , Евро 4, новый 2015 г.в.**



|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | QY55V542.2T |
| **Габаритные характеристики** |
| Общие размеры ДхШхВ | 13300x2500x3650 |
| Продольный пролет выносных опор (м) | 5.92 |
| Поперечный пролет выносных опор (м) | 6.90 |
| Макс, вылет стрелы (м) | 42.1 |
| Макс, вылет стрелы с гуськом (м) | 58.3 |
| Угол стрелы (°) | -2-80 |
| **Весовые характеристики** |
| Полная масса транспортного средства (кг) | 40405 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 15000 |
| Нагрузка на сдвоенную и заднюю оси (кг) | 26000 |
| **Производительность** |
| Макс, скорость движения (км/ч) | 78 |
| Мин. радиус поворота  (м) | 12 |
| Мин. дорожный просвет (м) | 0.28 |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 13 |
| Максимальный уклон (%) | 32 |
| Расход топлива на 100 км (л): | 40 |
| **Рабочие характеристики подъема** |
| Макс. грузоподъемность (кг): | 55000 |
| Номинальный рабочий радиус (м) | 3 |
| Максимальный момент груза на основной стреле | 1764 кН.м |
| Максимальный момент груза при полном вылете стрелы | 940 кН.м |
| Скорость поворота (об/мин) | 2.3 |
| Высота подъема полностью выдвинутой стрелы (м) | 42.1 |
| **Двигатель** |
| Тип двигателя | WP12.460E41 |
| Номинальная мощность (КВт/об.мин) | 235/2200 об/мин |
| Мощность (л.с.) | 320 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м/об/мин) | 1250/1300 |
| Объем двигателя (см3) | 9120 |
| Пусковой двигатель | 24 В, 11 кВт |
| Аккумуляторы | 12В, 170х2А/час |
| Система охлаждения | центробежный насос (принудительная циркуляция), вентилятор |
| Экологический класс: | ЕВРО-4 |
| **Рабочая скорость** |
| Время подъема стрелы (с) | 50 |
| Время полного выдвижения стрелы (с) | 95 |
| одноканатная максимальная скорость(главная лебёдка) (м/мин) | 130 |
| одноканатная максимальная скорость(вспомогательная лебёдка) (м/мин) | 72 |
| Поворотная скорость (об/мин) | 2 |
| Макс. скорость подъема груза м/мин | 124 |
| Время выдвижения аутригеров(с) | 35 |
| Мин. радиус поворота  (м) | 12 |
| Поперечный пролет выносных опор (м) | 6.90 |
| Длина стрелы (м) | 11.1-42.0 |
| Угол стрелы (0) | -2-80 |
| Длина гуська (м) | 9.5-16.0 |
| Производитель,марка гидравлического масла | Компания Puyuan, ZoomlionL-HV32 |

Государственная компания ZOOMLION – лидер по производству строительного оборудования в Китае. Вся продукция компании ZOOMLION оснащена функциями, гарантирующими безопасные, эффективные операции, отличную работоспособность при любых поставленных задачах, в любых условиях эксплуатации техники.

Автокран серии V производства компании Puyuan - новое поколение китайских кранов с высокой производительностью - представляет новую линейку, которая позволит Вам понять все достоинства продукции, отличающейся интересным дизайном, концепцией и высокой производительностью.

Гидравлический автокран QY30V542 смонтирован на трехосном шасси, оборудован мощным двигателем WP12.460. Подъемный механизм установлен на закрытой платформе. Мощная гидравлика, поднимающая четырёх секционную шестиугольную стрелу, обеспечивает быстрое и плавное перемещение груза, стрела и ее комплектующие производства Германии. Гидравлическая система легкая в управлении, автоматическая трансмиссия ZF также производства Германии, рабочая платформа полностью закрыта, крановая установка оснащена 5-ю опорными лапами. Кабина водителя оборудована кондиционером и печкой в базовой комплектации.

***СТОИМОСТЬ: 279 500$*** *долларов США с НДС в г. Благовещенск.*

***ФОРМА ОПЛАТЫ:*** *Авансовый платеж производится после подписания Договора в размере 20-30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70-80% выплачиваются в течении 3 (трех) банковских дней после таможенной очистки Товара.*

***ДОСТАВКА:*** *с Завода в г. Благовещенск 10-15 дней.*

*Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра.*

.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** **eedelvejs@bk.ru**