

**Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»**

**(ООО «Эдельвейс»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, корпус П, офис 406.**

**ОГРН 1127847603520ИНН 7802806493 / КПП 781301001**

**ОКАТО 40265562000 / ОКПО 27405044**

**Банковские реквизиты:**

**р/сч. № 4070 2810 5220 2000 0967 в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» , г. Санкт-Петербург**

**к/сч. № 3010 1810 8000 0000 0706 БИК 044 030 706**

**Автокран XCMG QY25K5S Евро 4, ОТТС, 2016 г.в.**



|  |  |
| --- | --- |
| ****Характеристики**** | ****Автокран XCMG QY25K5S**** |
| Производитель: | XCMG |
| Модель: | QY25K5S |
| **Габариты** |  |
| Общая ДхШхВ (мм): | 12000х2500х3380 |
| **Весовые характеристики** |  |
| Снаряженная масса (кг): | 31000 |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 6440 |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 24600 |
| **Производительность** |  |
| Макс. Скорость (км/ч): | 75 |
| Мин. диаметр поворота (м): | 22 |
| Мин. дорожный просвет (мм): | 260 |
| Угол подъема(°): | 16 |
| Угол отклонения(°): | 13 |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 |
| Макс. Преодолеваемость (%): | 30 |
| Расход топлива на 100 км (л): | ~37 |
| **Двигатель** |  |
| Производитель: | SHANGHAI |
| Модель двигателя: | SC9DF290Q4 |
| Тип: | Шестицилиндровый с турбонаддувом, рядной формы, система Common Rail |
| Тип топлива: | Дизель |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.): | 235/319,51 |
| Максимальная скорость вращение двигателя (обр/мин): | 2200 |
| Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(обр/мин)): | 1250/1400 |
| Объем двигателя (мл): | 8.820 |
| Диаметр цилиндра х Ход цилиндра (мм): | 114х144 |
| Степень сжатия цилиндра (мм): | 18:1 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Габаритные размеры (мм): | 1363х890х982 |
| Вес двигателя(кг): | 840 |
| Экологический класс: | Евро-4 |
| **Рабочих характеристики подъема** |  |
| Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): | 25000 |
| Мин. рабочий радиус (м): | 3 |
| Радиус поворота (м): | 3.065 |
| Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1010 |
| Промежуток аутригера продольные (м): | 5.14 |
| Промежуток аутригера боковые (м): | 6 |
| Длина основной стрелы (м): | 10.5 |
| Длина полностью выдвинутой основной стрелы (м): | 39,5 |
| Длина гуська, (м): | 8.15 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 47.7 |
| **Рабочая скорость** |  |
| Время подъема стрелы (с): | 68 |
| Полное время раздвигание стрелы (с): | 150 |
| Макс. Скорость поворота (обр./м): | 2.5 |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (м/мин): | 125 |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (м/мин): | 125 |

***СТОИМОСТЬ: 163 500$*** *долларов США с НДС в г. Благовещенске.*

***Дополнительно: 130 000 руб.*** *Документы рос технадзора включают в себя полный пакет (Разрешение на эксплуатацию и применение автокрана, обоснование безопасности, Паспорт, инструкция по эксплуатации)*

***ФОРМА ОПЛАТЫ: А****вансовый платеж производится после подписания Договора в размере 20-30% от стоимости товара.*

*Оставшиеся 70-80% после таможенной очистки в г. Благовещенске, выплачиваются в течение*

*3 (трех) банковских дней с момента ввоза Товара на территорию России.*

***ДОСТАВКА:*** *Транспортные расходы до г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, отправка ЖД платформой, время в пути\_\_\_\_ день.*

**Гарантийный срок: ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ Товар с гарантийными обязательствами завода-изготовителя. Предприятие-изготовитель через ПОСТАВЩИКА гарантирует исправную работу в течение 12-ти месяцев со дня продажи, при наработке не более 1500 моточасов, на основные узлы и агрегаты (двигатель, трансмиссия) при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации, и правильном ведении формуляра**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: +7 (981) 787 0 877 +7 (911) 280 77 03 e-mail:** [**eedelvejs@bk.ru**](mailto:eedelvejs@bk.ru)